Quickscan energiebesparende maatregelen

van een huur of eigen woning?

|  |  |
| --- | --- |
| **Adres** |  |
| **Postcode** |  |
| **Woonplaats** |  |
| **Gasverbruik 2023** |  |
| **Elektraverbruik 2023** |  |
| **Bouwjaar woning** |  |
| **Quickscan uitgevoerd door KEN (naam)** |  |

Welk energielabel heeft uw woning?

Wanneer er geen energiebesparende maatregelen zijn genomen kunnen we de volgende tabel aanhouden. Info Woonwijzerwinkel.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bouwjaar woning | Geschat Energielabel | Bouwjaar aankruisen |
| Voor 1946 | G |  |
| 1946 - 1964 | F |  |
| 1965 - 1974 | E |  |
| 1975 - 1982  | D |  |
| 1983 - 1991  | C |  |
| 1992 - 2005 | C |  |
| 2000 - 2001  | B |  |
| 2006 en later  | B of hoger |  |

#### 1930tot1945**Eigenschappen bestaand:**

1. Ongeïsoleerde houten of betonnen vloer
2. Ongeïsoleerde spouwmuur
3. Ongeïsoleerd dak
4. Natuurlijke ventilatie
5. CV niet altijd aanwezig
6. Enkel- of dubbelglas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderdeel** | **Ja** | **Nee** | **Actie** |
| 1. Is de vloer (goed) geïsoleerd
 |  |  | Actie wanneer de vloer niet is geïsoleerd. |
| 1. Zijn de buitenmuren (goed) geïsoleerd?
 |  |  | Actie wanneer de buitenmuren niet zijn geïsoleerd. |
| 1. Is het dak (goed) geïsoleerd?
 |  |  | Actie wanneer het dak niet is geïsoleerd. |
| 1. Is er mechanische ventilatie aanwezig?
 |  |  | Actie wanneer mechanische ventilatie niet aanwezig is.  |
| 1. Is er een CV-installatie aanwezig?
 |  |  | Actie wanneer er CV-installatie niet aanwezig is. |
| 1. Is er HR++ glas aanwezig?
 |  |  | Actie wanneer er geen HR++ glas aanwezig is.  |

Infrarood scanresultaten

|  |  |
| --- | --- |
| **Voorkant woning** | **Opmerking** |
| Deur |  |
| Ramen |  |
| Muren |  |
| Dak |  |
| **Zijkant woning** | **Opmerking** |
| Deur |  |
| Ramen |  |
| Muren |  |
| Dak |  |
| **Achterkant woning** | **Opmerking** |
| Deur |  |
| Ramen |  |
| Muren |  |
| Dak |  |
| **Zijkant woning** | **Opmerking** |
| Deur |  |
| Ramen |  |
| Muren |  |
| Dak |  |
| Ingestelde temperatuur dag  | C° |  |
| Ingestelde temperatuur nacht  | C° |  |
| Gemeten temperatuur | C° |  |
| Gemeten CO² waarde | PPM | Moet lager dan 1000 PPM zijn |
| Gemeten Relatieve Vochtigheid | % | Tussen 40 en 60% |

Rondje Woning
(wanneer een vraag met nee wordt beantwoord, kan dat een reden zijn om actie te ondernemen (isoleren))

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entree** | **Ja** | **Nee** | **Nvt** | **Opmerking** |
| Voordeur sluit kiervrij |  |  |  |  |
| Tochtstrippen voordeur zijn soepel |  |  |  |  |
| Geïsoleerde brievenbus aanwezig |  |  |  |  |
| Ledlampen aanwezig |  |  |  |  |
| HR++ glas aanwezig |  |  |  |  |
| Radiatorfolie achter radiatoren |  |  |  |  |
| Gordijn bij voordeur wordt gesloten |  |  |  |  |
| Gordijn bij trapopgang wordt gesloten |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Toilet**  |  |
| Raam(pje) sluit kiervrij |  |  |  |  |
| Tochtstrippen toiletraam(pje) zijn soepel |  |  |  |  |
| Ledlampen aanwezig |  |  |  |  |
| HR++ glas aanwezig |  |  |  |  |
| Radiatorfolie achter radiatoren |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Meterkast** |  |
| Geen koude trek onder deur door |  |  |  | Kier onder deur/rooster mag niet worden afgesloten.  |
|  |  |  |  |  |
| **Woonkamer** |  |
| Tochtstrip aanwezig deur naar entree |  |  |  |  |
| Openslaande ramen/deur sluiten kiervrij |  |  |  |  |
| Tochtstrippen ramen/deuren zijn soepel |  |  |  |  |
| Ledlampen aanwezig |  |  |  |  |
| HR++ glas aanwezig |  |  |  |  |
| Radiatoren hangen vrij |  |  |  |  |
| Radiatorfolie achter radiatoren |  |  |  |  |
| Radiatorventilatoren aanwezig |  |  |  |  |
| Gordijnen voor de ramen worden gesloten |  |  |  |  |
| Gordijnen hangen niet voor de verwarming |  |  |  |  |
| Thermostaat aanwezig |  |  |  |  |
|  |  |
| **Keuken** |  |  |  |  |
| Openslaande ramen sluiten kiervrij |  |  |  |  |
| Tochtstrippen ramen/deuren zijn soepel |  |  |  |  |
| Ledlampen aanwezig |  |  |  |  |
| HR++ glas aanwezig |  |  |  |  |
| Radiatoren hangen vrij |  |  |  |  |
| Radiatorfolie achter radiatoren |  |  |  |  |
| Radiatorventilatoren aanwezig |  |  |  |  |
| Gordijnen voor de ramen worden gesloten |  |  |  |  |
|  |  |
| **Bijkeuken** |  |  |  |  |
| Openslaande ramen/deuren sluiten kiervrij |  |  |  |  |
| Tochtstrippen ramen/deuren zijn soepel |  |  |  |  |
| Ledlampen aanwezig |  |  |  |  |
| HR++ glas |  |  |  |  |
| Radiatoren hangen vrij |  |  |  |  |
| Radiatorfolie achter radiatoren |  |  |  |  |
| Radiatorventilatoren aanwezig |  |  |  |  |
| Gordijnen voor de ramen worden gesloten |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Badkamer** |  |  |  |  |
| Raam(pje) sluit kiervrij |  |  |  |  |
| Tochtstrippen badkamerraam zijn soepel |  |  |  |  |
| Ledlampen aanwezig |  |  |  |  |
| HR++ glas |  |  |  |  |
| Radiatorfolie achter radiatoren |  |  |  |  |
| Radiatorventilatoren aanwezig |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Slaapkamer 1** |  |  |  |  |
| Openslaande ramen/deuren sluiten kiervrij |  |  |  |  |
| Tochtstrippen ramen/deuren zijn soepel |  |  |  |  |
| Ledlampen aanwezig |  |  |  |  |
| HR++ glas |  |  |  |  |
| Radiatoren hangen vrij |  |  |  |  |
| Radiatorfolie achter radiatoren |  |  |  |  |
| Radiatorventilatoren aanwezig |  |  |  |  |
| Gordijnen voor de ramen worden gesloten |  |  |  |  |
| Gordijnen hangen niet voor de verwarming |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Slaapkamer 2** |  |  |  |  |
| Openslaande ramen/deuren sluiten kiervrij |  |  |  |  |
| Tochtstrippen ramen/deuren zijn soepel |  |  |  |  |
| Ledlampen aanwezig |  |  |  |  |
| HR++ glas |  |  |  |  |
| Radiatoren hangen vrij |  |  |  |  |
| Radiatorfolie achter radiatoren |  |  |  |  |
| Radiatorventilatoren aanwezig |  |  |  |  |
| Gordijnen voor de ramen worden gesloten |  |  |  |  |
| Gordijnen hangen niet voor de verwarming |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Slaapkamer 3** |  |  |  |  |
| Openslaande ramen/deuren sluiten kiervrij |  |  |  |  |
| Tochtstrippen ramen/deuren zijn soepel |  |  |  |  |
| Ledlampen aanwezig |  |  |  |  |
| HR++ glas |  |  |  |  |
| Radiatoren hangen vrij |  |  |  |  |
| Radiatorfolie achter radiatoren |  |  |  |  |
| Radiatorventilatoren aanwezig |  |  |  |  |
| Gordijnen voor de ramen worden gesloten |  |  |  |  |
| Gordijnen hangen niet voor de verwarming |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zolder** |  |  |  |  |
| Openslaande (dak) ramen sluiten kiervrij |  |  |  |  |
| Tochtstrippen (dak) ramen zijn soepel |  |  |  |  |
| Ledlampen aanwezig |  |  |  |  |
| HR++ glas |  |  |  |  |
| Radiatoren hangen vrij |  |  |  |  |
| Radiatorfolie achter radiatoren |  |  |  |  |
| Radiatorventilatoren aanwezig |  |  |  |  |
| Gordijnen voor de ramen worden gesloten |  |  |  |  |
| Gordijnen hangen niet voor de verwarming |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Opmerkingen.